No Current Link To Vocabulary Coded With Extensions Coded No Extensions

MCCI_HD000100UV01 Send Message Payload | RMIM entry point for Send Message Payload(initial) transmission wrapper is through Message. Derived from RMIM: MCCI_RM000100
Message (Message) | Message elementtiä ei ole Interaktioscheemassa. Root elementtinä on sen sijaan interaktion tunnus esim .<PRPA_IN010001FI01>
id [1..1] (M) Transmission (II) | Sanoman tunnistenumero Id elementin tietotyyppi on II (Instance Identifier) sanomanvälityksessä käytetään tunnistesolmua 18 organisaatiotunnuksen alla sovellustason kuittaussanoma viittaa tähän sanomatunnisteeseen Esim. <id root="1.2.246.537.10.6280613.18.2004.225" extension="2006.23651"/>
creationTime [1..1] (M) Transmission (TS) | Sanoman luontiaika tietotyyppi on TS Esim. <creationTime value="20060719143926"/>
securityText [0..1] Transmission (ST) |
versionCode [0..1] Message (CS) {CNE:HL7StandardVersionCode, default= "V3-2005"} | versionCode elementti määrittää käytettyjen core scheemojen versiot eli datatypes.xsd ja voc.xsd scheemat. "Normative edition 2005" arvo on "V3-2005" Esim. <versionCode code="V3-2005"/>
interactionId [1..1] (M) Message (II) | Sanomaan liittyvän Interaktion tunnus. Interaktio määrittää päivityssanoman tyypin sekä message ja control act wrappereiden tyypit. Interaktiossa määrätään myös mitkä interaktiot ko. interaktio laukaisee eli millä sanomilla päivityssanomaan vastataan (receiver responsibilities). tietotyyppi in II root="2.16.840.1.113883.1.6" kaikilla HL7v3 sanomilla VRK kuolinilmoitussanomalla extension="PRPA_IN010001FI01" Esim. <interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="PRPA_IN010001FI01" assigningAuthorityName="HL7FI"/>
profileId [0..*] Message (SET II) | Ilmoittaa mihin implementointioppaaseen sanomamääritys perustuu eli on sama kuin implementointioppaan OID tunnus. Esim. <profileId root="1.2.246.777.11" extension="2006.XX" assigningAuthorityName="HL7FI"/>
processingCode [1..1] (M) Message (CS) {CNE:ProcessingID} | Ilmoittaa kättöympäristön P (Production) D (Debugging) T (Training) Esim. <processingCode code="T"/>
processingModeCode [1..1] (M) Message (CS) {CNE:ProcessingMode} | Ilmoittaa prosessointitavan "T" = normaali prosessointi A (Archive) I (Initial Load) R (Restore from archive) T (Current processing) - normaali prosessointi Esim. <processingModeCode code="T"/>
acceptAckCode [1..1] (M) Message (CS) {CNE:AcknowledgementCondition} | Pyydetäänkö vastaanottokuittausta (Accept Ack) AL (always) - aina ER (error/reject) - virhetilanteissa NE (never) - ei koskaan AL koodi tulee häviämään seuraavista HL7v3 määrityksistä. Accept Ack sanomaa on kuvattu interaktiona MCCI_IN000002UV01. Esim. <acceptAckCode code="AL"/>
sequenceNumber [0..1] Message (INT) |
attachmentText [0..*] Message (SET ED) |
[0..*] attentionLine |
controlActProcess | The ControlActProcess represents the trigger event control act. Tähän kohtaan tulee controlActProcess elementti sanomassa. controlActProcess sisältää puolestaan varsinaisen payloadin
[1..*] receiver | linkki vastaanottajan tietoihin
[0..*] respondTo | linkki respondTo elementtiin
[1..1] sender | linkki lähettäjän tietoihin
attentionLine (AttentionLine) |
keyWordText [0..1] AttentionLine (SC) |
value [0..1] AttentionLine (ANY) |
receiver (Receiver) | Vastaanottaja Esim. <receiver typeCode="RCV">
typeCode [1..1] (M) CommunicationFunction (CS) {CNE:RCV, fixed value} | typeCode vakio arvo "RCV" XML:ssä receiver elementin attribuuttina, ks yllä esim.
telecom [0..1] CommunicationFunction (TEL) |
[1..1] device | linkki device elementtiin
device (Device) | Vastaanottaja ja Lähettäjä tunnistetaan Device luokan avulla. Esim. <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
classCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:DEV, fixed value} | Entityn classCode Arvo vakio "DEV" XML:ssä device elementin attribuuttina ks. esim. yllä.
determinerCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:INSTANCE, fixed value} | determinerCode "INSTANCE" osoittaa että entity on yksi identioitavissa oleva laite. XML:ssä arvo on device elementin attribuuttina ks. yllä esim.
id [1..*] (M) Entity (SET II) | Vastaanottaja ja lähettäjä tunnistetaan oid:n avulla tietotyyppi on II root attribuutin solmu on 18 organisaation tunnuksen alla tunniste on lopullisen vastaanottajan ja alkuperäisen lähettäjän tunniste Esim. <id root="1.2.246.537.10.7846981.18" extension="2004.6543"/>
name [0..*] Entity (BAG EN) |
desc [0..1] Entity (ED) |
existenceTime [0..1] Entity (IVL TS) |
telecom [0..*] Entity (BAG TEL) |
manufacturerModelName [0..1] Device (SC) |
softwareName [0..1] Device (SC) |
[0..1] agencyFor |
[0..*] location |
agencyFor (Agent) |
classCode [1..1] (M) Role (CS) {CNE:AGNT, fixed value} |
[0..1] representedOrganization |
representedOrganization (Organization) |
classCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:ORG, fixed value} |
determinerCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:INSTANCE, fixed value} |
id [1..*] (M) Entity (SET II) |
name [0..*] Entity (BAG EN) |
telecom [0..*] Entity (BAG TEL) |
roleName COCT_MT040203UV01 |
location (LocatedEntity) |
classCode [1..1] (M) Role (CS) {CNE:LOCE, fixed value} |
[0..1] location |
location (Place) |
classCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:PLC, fixed value} |
determinerCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:INSTANCE, fixed value} |
id [1..*] (M) Entity (SET II) |
name [0..*] Entity (BAG EN) |
telecom [0..*] Entity (BAG TEL) |
respondTo (RespondTo) | Määrittää osapuolen, jolle vastaussanoma lähetetään. Yleensä käytetään sender elementissä kuvattua lähettäjää vastaussanoman kohteena.
typeCode [1..1] (M) CommunicationFunction (CS) {CNE:RSP, fixed value} |
telecom [0..1] CommunicationFunction (TEL) |
[1..*] entityRsp |
entityRsp (EntityRsp) |
classCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:ENT, fixed value} |
determinerCode [1..1] (M) Entity (CS) {CNE:INSTANCE, fixed value} |
id [1..1] (M) Entity (SET II) |
name [0..*] Entity (BAG EN) |
telecom [0..*] Entity (BAG TEL) |
sender (Sender) | Sanoman lähettäjä Esim. <sender typeCode="SND">
typeCode [1..1] (M) CommunicationFunction (CS) {CNE:SND, fixed value} | typeCode Arvo vakio "SND" XML:ssä sender elementin attribuuttina ks. esim yllä.
telecom [0..1] CommunicationFunction (TEL) |
device Device | linkki device elementtiin